***Образец №2***

 **ДО**

 **ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА**

 **ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО**

 **СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА**

 **гр.София, ул. „Черковна” № 90**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за участие в обществена поръчка възлагана чрез открита процедура с предмет **“Доставка на служебни автомобили с нормална проходимост, тип комби”**.

От ....................................................................................................................................,

(наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление ….................................................................

………………………………………………………………………………….……

ЕИК/БУЛСТАТ...................., представлявано от …………..................................,

в качеството си на ……............................................................................................ (представител по закон или надлежно упълномощен с нотариално заверено пълномощно от правоимащия)

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХУБЕНОВА,**

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие, удостоверявам и потвърждавам, че представляваният от мен участник отговаря на посочените изисквания и условия. Предлагам да изпълним поръчката при следните условия:

**1.** Заявяваме, че ще изпълним поръчката в пълно съответствие с условията на Възложителя, описани в техническата спецификация към обществената поръчка и приложения към нея проект на договор.

**2.** Декларираме, че доставените автомобили ще отговарят на всички изисквания на Възложителя.

 **3**. Декларираме, че ще доставим фабрично нови автомобили, произведени не по-рано от 2017 г., отговарящи на изискуемата техническа спецификация.

 **4.** Декларираме, че сме оторизирани от производителя на предлаганите автомобили за тяхната доставка от нас.

 **5.** Декларираме, че притежаваме всички необходими документи за регистрация в КАТ и ще извършим регистрация на автомобилите за наша сметка преди тяхната доставка до възложителя.

 **6.** Декларираме, че всеки от доставените автомобили ще бъде окомплектован съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, с предупредителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка и инструкция за експлоатация на български език.

 **7.** Декларираме, че автомобилите ще бъдат доставени с извършена предпродажбена подготовка, заредени с всички необходими за експлоатацията им течности и материали.

 **8.** Технически параметри на предлаганите автомобили:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Показател** |  **Технически параметри** | **Предложение на участника** |
| 1. **Тип**
 | Комби, (АС) |  |
| 1. **Клас**
 | М1 |  |
| 1. **Брой места**
 | 4 + 1 |  |
| 1. **Брой врати**
 | 5 |  |
| 1. **Двигател**
 |  |  |
|  5.1 Вид 5.1 Гориво  | дизелово |  |
| 5.2 Брой цилиндри |  не по-малко от 4  |  |
| 5.3 Обем, сm3 | не по-малък от 1 550 сm3 |  |
| * 1. Мощност по DIN или еквивалентно, kW
 | не по-малка от 80 kW |  |
| 5.5 Екологична норма  | Euro 6 |  |
| * 1. Разход на гориво при смесен цикъл на движение, l/100km
 | не по-висок от 5,0 l/100km |  |
| * 1. Клас енергийна ефективност (емисии СО2, g/km)
 | не по-нисък от клас В (емисии СО2 115 – 131,5 g/km) |  |
| 1. **Скоростна кутия**
 | механична, не по-малко от 5 степенна |  |
| 1. **Задвижване**
 | 4 х 2 / 2 х 4 |  |
| **8.** **Габаритни размери**8.1 Дължина, mm8.2 Ширина (без огледалата), mm8.3 Височина, mm8.4 Междуосие, mm8.5 Пътен просвет, mm  **9.** **Багажник**9.1 Дължина, mm *¹*9.2 Ширина, mm *²*9.3 Обем, l (литра) | не по-голяма от 5 000 mmне по-голяма от 1 850 mmне по-голяма от 1 550 mmне по-малко от 2 600 mmне по-малък от 140 mmне по-малка от 1 000 mmне по-малка от 1 000 mm не по-малък от 540 l |  |
| **10. Гаранционни условия:**  |  |  |
| 10.1 Гаранционен срок | не по-малък от 5 години, при условията на заводската гаранция |  |
| 10.2 Гаранционен пробег | не по-малък от 150 000 кm  |  |
| 10.3 Гаранционен срок срещу пробив от корозия | - не по-малък от 10 години |  |
| **11.Технически изисквания** |  |
| **11.1 Безопасност** |  |
| 11.1.1 Регулируем по височина и дълбочина волан със сервоусилвател |  |
|

|  |
| --- |
| 11.1.2 Въздушна възглавница за водача и за пътника до водача |

 |  |
| 11.1.3 Странични въздушни възглавници |  |
| 11.1.4 Въздушни завеси |  |
| 11.1.5 Предпазни колани за всички седалки  |  |
| 11.1.6 Антиблокираща спирачна система |  |
| 11.1.7 Система за разпределение на спирачната сила |  |
| 11.1.8 Асистент при аварийно спиране |  |
| 11.1.9 Електронна система за контрол на траекторията (стабилността) ESP или еквивалентно |  |
| 11.1.10 Електронна система за контрол на сцеплението или еквивалентно |  |
| 11.1.11 Асистент при потегляне по наклон |  |
| 11.1.12 Предупредителен сигнал при непоставени предни предпазни колани |  |
| 11.1.13 Система за движение с постоянна скорост или еквивалентно |  |
| 11.1.14 Заден парктроник |  |
| **11.2 Минимално обзавеждане** |  |
| 11.2.1 Регулируема и по височина седалка на водача  |  |
| 11.2.2 Предни и задни дискови спирачки |  |
| 11.2.3 Централно заключване с дистанционно управление |  |
| 11.2.4 Електронен имобилайзер  |  |
| 11.2.5 Алармена система |  |
| 11.2.6 Климатроник  |  |
| 11.2.7 Бордови компютър |  |
| 11.2.8 Прозорци на вратите с електрическо управление |  |
| 11.2.9 Аудио система с USB/AUX  |  |
| 11.2.10 Подлакътник между предните седалки |  |
| 11.2.11 Странични огледала с електрическо управление |  |
| 11.2.12 Дневни светлини |  |
| 11.2.13 Фарове за мъгла |  |
| 11.2.14 Задни светлини за движение при мъгла |  |
| 11.2.15 Задни LED светлини |  |
| 11.2.16 Джанти с размер не по-малък от 16“ |  |
| 11.2.17 Резервно колело, монтирано фабрично |  |
| 11.2.18 Боя металик |  |
| **12. Допълнителни изисквания (без да се нарушава гаранцията на автомобила)** |  |
| 12.1 мобилна метална мрежа за отделяне на багажното отделението от пътническия салон, непозволяваща на багажа от багажното отделение да преминава в пътническия салон. |  |
|  12.2 Ограничаване на видимостта към багажното отделение, чрез фабрично тониране на всички стъкла. Стъклата на задните врати и стъклото на вратата на багажника да са затьмнени не по-малко от 75%. |  |
| 12.3 Вратата на багажника да е снабдена с механизъм, осигуряващ двойно заключване (централно заключване на автомобила и второ допълнително заключване, управляемо от мястото на водача).  |  |
|  12.4 Електрически извод 12 V за захранване на системи за специален режим на движение. |  |

*Забележки:*

 **1** Дължината на багажника се измерва по пода, в средата на багажника, при поставени в най-крайно положение назад задни седалки, от седалките до задната врата.

 **2** Ширината на багажника се измерва по пода в най-тясната част (между арките на калниците).

**9.**  Декларираме, че действителен/ни собственик/ци по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП, във връзка с чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо/и лице/а: …………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………

**10.** Декларираме, че произхода на паричните средства за учредяване на гаранцията за изпълнение на договора е ………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

**11.** Други предложения и/или условия за изпълнение на поръчката.

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… . …..………………………………………………………………………………………

Прилагаме документ за упълномощаване *(в случаите, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника).*

Дата: ........................ име и фамилия: ............................

длъжност: .....................................

подпис и печат: .............................