***Образец №2***

**ДО**

**ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА**

**ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО**

**СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА**

**гр.София, ул. „Черковна” № 90**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за участие в обществена поръчка възлагана чрез открита процедура с предмет **“Доставка на служебни автомобили с нормална проходимост, тип комби”**.

От ....................................................................................................................................,

(наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление ….................................................................

………………………………………………………………………………….……

ЕИК/БУЛСТАТ...................., представлявано от …………..................................,

в качеството си на ……............................................................................................ (представител по закон или надлежно упълномощен с нотариално заверено пълномощно от правоимащия)

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХУБЕНОВА,**

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие, удостоверявам и потвърждавам, че представляваният от мен участник отговаря на посочените изисквания и условия. Предлагам да изпълним поръчката при следните условия:

**1.** Заявяваме, че ще изпълним поръчката в пълно съответствие с условията на Възложителя, описани в техническата спецификация към обществената поръчка и приложения към нея проект на договор.

**2.** Декларираме, че доставените автомобили ще отговарят на всички изисквания на Възложителя.

**3**. Декларираме, че ще доставим фабрично нови автомобили, произведени не по-рано от 2017 г., отговарящи на изискуемата техническа спецификация.

**4.** Декларираме, че сме оторизирани от производителя на предлаганите автомобили за тяхната доставка от нас.

**5.** Декларираме, че притежаваме всички необходими документи за регистрация в КАТ и ще извършим регистрация на автомобилите за наша сметка преди тяхната доставка до възложителя.

**6.** Декларираме, че всеки от доставените автомобили ще бъде окомплектован съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, с предупредителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка и инструкция за експлоатация на български език.

**7.** Декларираме, че автомобилите ще бъдат доставени с извършена предпродажбена подготовка, заредени с всички необходими за експлоатацията им течности и материали.

**8.** Технически параметри на предлаганите автомобили:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показател** | **Технически параметри** | **Предложение на участника** |
| 1. **Тип** | Комби, (АС) |  |
| 1. **Клас** | М1 |  |
| 1. **Брой места** | 4 + 1 |  |
| 1. **Брой врати** | 5 |  |
| 1. **Двигател** |  |  |
| 5.1 Вид 5.1 Гориво | дизелово |  |
| 5.2 Брой цилиндри | не по-малко от 4 |  |
| 5.3 Обем, сm3 | не по-малък от 1 550 сm3 |  |
| * 1. Мощност по DIN или еквивалентно, kW | не по-малка от 80 kW |  |
| 5.5 Екологична норма | Euro 6 |  |
| * 1. Разход на гориво при смесен цикъл на движение, l/100km | не по-висок от 5,0 l/100km |  |
| * 1. Клас енергийна ефективност (емисии СО2, g/km) | не по-нисък от клас В (емисии СО2 115 – 131,5 g/km) |  |
| 1. **Скоростна кутия** | механична, не по-малко от 5 степенна |  |
| 1. **Задвижване** | 4 х 2 / 2 х 4 |  |
| **8.** **Габаритни размери**  8.1 Дължина, mm  8.2 Ширина (без огледалата), mm  8.3 Височина, mm  8.4 Междуосие, mm  8.5 Пътен просвет, mm  **9.** **Багажник**  9.1 Дължина, mm *¹*  9.2 Ширина, mm *²*  9.3 Обем, l (литра) | не по-голяма от 5 000 mm  не по-голяма от 1 850 mm  не по-голяма от 1 550 mm  не по-малко от 2 600 mm  не по-малък от 140 mm  не по-малка от 1 000 mm  не по-малка от 1 000 mm  не по-малък от 540 l |  |
| **10. Гаранционни условия:** |  |  |
| 10.1 Гаранционен срок | не по-малък от 5 години, при условията на заводската гаранция |  |
| 10.2 Гаранционен пробег | не по-малък от 150 000 кm |  |
| 10.3 Гаранционен срок срещу пробив от корозия | - не по-малък от 10 години |  |
| **11.Технически изисквания** | |  |
| **11.1 Безопасност** | |  |
| 11.1.1 Регулируем по височина и дълбочина волан със сервоусилвател | |  |
| |  | | --- | | 11.1.2 Въздушна възглавница за водача и за пътника до водача | | |  |
| 11.1.3 Странични въздушни възглавници | |  |
| 11.1.4 Въздушни завеси | |  |
| 11.1.5 Предпазни колани за всички седалки | |  |
| 11.1.6 Антиблокираща спирачна система | |  |
| 11.1.7 Система за разпределение на спирачната сила | |  |
| 11.1.8 Асистент при аварийно спиране | |  |
| 11.1.9 Електронна система за контрол на траекторията (стабилността) ESP или еквивалентно | |  |
| 11.1.10 Електронна система за контрол на сцеплението или еквивалентно | |  |
| 11.1.11 Асистент при потегляне по наклон | |  |
| 11.1.12 Предупредителен сигнал при непоставени предни предпазни колани | |  |
| 11.1.13 Система за движение с постоянна скорост или еквивалентно | |  |
| 11.1.14 Заден парктроник | |  |
| **11.2 Минимално обзавеждане** | |  |
| 11.2.1 Регулируема и по височина седалка на водача | |  |
| 11.2.2 Предни и задни дискови спирачки | |  |
| 11.2.3 Централно заключване с дистанционно управление | |  |
| 11.2.4 Електронен имобилайзер | |  |
| 11.2.5 Алармена система | |  |
| 11.2.6 Климатроник | |  |
| 11.2.7 Бордови компютър | |  |
| 11.2.8 Прозорци на вратите с електрическо управление | |  |
| 11.2.9 Аудио система с USB/AUX | |  |
| 11.2.10 Подлакътник между предните седалки | |  |
| 11.2.11 Странични огледала с електрическо управление | |  |
| 11.2.12 Дневни светлини | |  |
| 11.2.13 Фарове за мъгла | |  |
| 11.2.14 Задни светлини за движение при мъгла | |  |
| 11.2.15 Задни LED светлини | |  |
| 11.2.16 Джанти с размер не по-малък от 16“ | |  |
| 11.2.17 Резервно колело, монтирано фабрично | |  |
| 11.2.18 Боя металик | |  |
| **12. Допълнителни изисквания (без да се нарушава гаранцията на автомобила)** | |  |
| 12.1 мобилна метална мрежа за отделяне на багажното отделението от пътническия салон, непозволяваща на багажа от багажното отделение да преминава в пътническия салон. | |  |
| 12.2 Ограничаване на видимостта към багажното отделение, чрез фабрично тониране на всички стъкла. Стъклата на задните врати и стъклото на вратата на багажника да са затьмнени не по-малко от 75%. | |  |
| 12.3 Вратата на багажника да е снабдена с механизъм, осигуряващ двойно заключване (централно заключване на автомобила и второ допълнително заключване, управляемо от мястото на водача). | |  |
| 12.4 Електрически извод 12 V за захранване на системи за специален режим на движение. | |  |

*Забележки:*

**1** Дължината на багажника се измерва по пода, в средата на багажника, при поставени в най-крайно положение назад задни седалки, от седалките до задната врата.

**2** Ширината на багажника се измерва по пода в най-тясната част (между арките на калниците).

**9.**  Декларираме, че действителен/ни собственик/ци по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП, във връзка с чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо/и лице/а: …………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………

**10.** Декларираме, че произхода на паричните средства за учредяване на гаранцията за изпълнение на договора е ………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

**11.** Други предложения и/или условия за изпълнение на поръчката.

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… . …..………………………………………………………………………………………

Прилагаме документ за упълномощаване *(в случаите, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника).*

Дата: ........................ име и фамилия: ............................

длъжност: .....................................

подпис и печат: .............................